BLACKOTE GOLD

Impermeabilizzazione di superfici eseguita mediante applicazione in più mani di impermeabilizzante bituminoso in pasta tipo BLACKOTE GOLD (CIMAR), per un consumo finale di almeno 2 kg/ m² in funzione del tipo di supporto e della lavorazione da eseguire