MEMBRANA GOLD FR

Applicazione di un rivestimento impermeabilizzante elastomerica per esterni da lasciare a vista o da rivestire con successiva pavimentazioni di terrazzi balconi e copertura in genere mediante applicazione di guaina impermeabilizzante colorata fibrata (tipo Membrana Gold Fr della Cimar), a base di resine speciali in dispersione, pigmenti, cariche minerali ed additivi. Da applicarsi in due mani a pennello o spatola, previa una mano di sottofondo (tipo Primer C con consumo 0.200-0.300 gr/mq). Il consumo della Membrana Gold Fr non deve essere inferiore a 2 kg/mq in due mani incrociate. Il prodotto dovrà essere successivamente rivestito con materiale ceramico incollato alla membrana mediante adesivo cementizio di classe C2 (SUPER K della CIMAR)