Fornitura e posa in opera di sistema impermeabilizzante RESIN FIBRA della CIMAR PRODUZIONE surl, conforme alla norma EN 1504-2, in opera a qualsiasi altezza, composto da miscela di resine speciali con interposto tessuto POTENZIO FIBRA costituito da una fibra di vetro da 300 gr/mq. Il sistema impermeabilizzante è realizzato mediante un primo passaggio che riguarda il fissaggio del tessuto fibra di vetro al supporto con l’aiuto del collante PRIMER FIBRA con consumo di 0,800 kg/mq. L’operazione di impregnazione del tessuto può essere effettuata mediante rullo o pennello su superfici orizzontali, verticali e inclinate lisciate o rustiche. Ad asciugare del PRIMER FIBRA si applicano due mani di RESIN FIBRA con consumo finale di 1.5 kg/mq. L’applicazione dovrà essere effettuata su supporto asciutto e pulito e adeguatamente preparato secondo i dettagli della scheda tecnica.