STARGLASS

Impermeabilizzante altamente riflettente per superfici come tetti piani, balconi, terrazzi, lastrici solari coperture, in genere per sistemi cool roof; nel caso si voglia aumentare l’efficienza energetica dei pannelli fotovoltaici e diminuire la temperatura delle superficie sottostanti il supporto da impermeabilizzare. L’applicazione viene fatta a rullo, pennello o airless; consumo 2 kg/mq utilizzando la guaina STARGLASS della CIMAR. Tale prodotto ha un alt contenuto di titanio e un alto contenuto di sferette cave 3M che aumentano il potere riflettente della guina fino ad avere un SRI di riflettenza superiore a 105.